|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| (K) | (N) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | (N) |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| | |  |
| (K) |  |

|  |
| --- |
| SCHEDULE 132 |
| **MERGER RATE CREDIT** (Continued) |

**MONTHLY RATE EFFECTIVE THROUGH DECEMBER 31, 2015 (Continued):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHEDULES 58 & 59** | | | | |
| Light Emitting Diode (LED) Lighting Service | | | | |
| Lamp Wattage | Per Lamp |  | Lamp Wattage | Per Lamp |
| 50.00 – 55 | $(0.03) |  | 320.01 – 325 | $(0.17) |
| 55.01 – 60 | $(0.03) |  | 500.00 – 505 | $(0.26) |
| 60.01 – 65 | $(0.03) |  | 505.01 – 510 | $(0.26) |
| 65.01 – 70 | $(0.04) |  | 510.01 – 515 | $(0.26) |
| 70.01 – 75 | $(0.04) |  | 515.01 – 520 | $(0.27) |
| 75.01 – 80 | $(0.04) |  | 520.01 – 525 | $(0.27) |
| 80.01 – 85 | $(0.04) |  | 525.01 – 530 | $(0.27) |
| 100.00 – 105 | $(0.05) |  | 830.00 – 835 | $(0.43) |
| 105.01 – 110 | $(0.06) |  | 835.01 – 840 | $(0.43) |
| 110.01 – 115 | $(0.06) |  | 840.01 – 845 | $(0.43) |
| 115.01 – 120 | $(0.06) |  | 845.01 – 850 | $(0.44) |
| 120.01 – 125 | $(0.06) |  | 850.01 – 855 | $(0.44) |
| 125.01 – 130 | $(0.07) |  | 855.01 – 860 | $(0.44) |
| 300.00 – 305 | $(0.16) |  | 860.01 – 865 | $(0.44) |
| 305.01 – 310 | $(0.16) |  | 865.01 – 870 | $(0.45) |
| 310.01 – 315 | $(0.16) |  | 870.01 – 875 | $(0.45) |
| 315.01 – 320 | $(0.16) |  | 875.01 – 880 | $(0.45) |

(K) Transferred to Sheet No. 132-G