|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (M) |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | | (T) |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| | |  |  |  |
| (M) |  |  |  |

|  |
| --- |
| SCHEDULE 133 |
| **SALE OF ASSET TRACKER** (Continued) |

4. **MONTHLY RATE** EFFECTIVE THROUGH OCTOBER 31, 2015 (Continued):

SCHEDULES 51, 53 & 54 – LED Lighting Service

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamp Wattage | Per Lamp |  | Lamp Wattage | Per Lamp |
| 30.0-35 Watt | $(0.01) |  | 175.01-180 Watt | $(0.05) |
| 35.01-40 Watt | $(0.01) |  | 180.01-185 Watt | $(0.05) |
| 40.01-45 Watt | $(0.01) |  | 185.01-190 Watt | $(0.05) |
| 45.01-50 Watt | $(0.01) |  | 190.01-195 Watt | $(0.05) |
| 50.01-55 Watt | $(0.01) |  | 195.01-200 Watt | $(0.05) |
| 55.01-60 Watt | $(0.02) |  | 200.01-205 Watt | $(0.06) |
| 60.01-65 Watt | $(0.02) |  | 205.01-210 Watt | $(0.06) |
| 65.01-70 Watt | $(0.02) |  | 210.01-215 Watt | $(0.06) |
| 70.01-75 Watt | $(0.02) |  | 215.01-220 Watt | $(0.06) |
| 75.01-80 Watt | $(0.02) |  | 220.01-225 Watt | $(0.06) |
| 80.01-85 Watt | $(0.02) |  | 225.01-230 Watt | $(0.06) |
| 85.01-90 Watt | $(0.02) |  | 230.01-235 Watt | $(0.06) |
| 90.01-95 Watt | $(0.03) |  | 235.01-240 Watt | $(0.07) |
| 95.01-100 Watt | $(0.03) |  | 240.01-245 Watt | $(0.07) |
| 100.01-105 Watt | $(0.03) |  | 245.01-250 Watt | $(0.07) |
| 105.01-110 Watt | $(0.03) |  | 250.01-255 Watt | $(0.07) |
| 110.01-115 Watt | $(0.03) |  | 255.01-260 Watt | $(0.07) |
| 115.01-120 Watt | $(0.03) |  | 260.01-265 Watt | $(0.07) |
| 120.01-125 Watt | $(0.03) |  | 265.01-270 Watt | $(0.07) |
| 125.01-130 Watt | $(0.04) |  | 270.01-275 Watt | $(0.08) |
| 130.01-135 Watt | $(0.04) |  | 275.01-280 Watt | $(0.08) |
| 135.01-140 Watt | $(0.04) |  | 280.01-285 Watt | $(0.08) |
| 140.01-145 Watt | $(0.04) |  | 285.01-290 Watt | $(0.08) |
| 145.01-150 Watt | $(0.04) |  | 290.01-295 Watt | $(0.08) |
| 150.01-155 Watt | $(0.04) |  | 295.01-300 Watt | $(0.08) |
| 155.01-160 Watt | $(0.04) |  |  |  |
| 160.01-165 Watt | $(0.05) |  |  |  |
| 165.01-170 Watt | $(0.05) |  |  |  |
| 170.01-175 Watt | $(0.05) |  |  |  |

(M) Transferred from Sheet No. 133-F